Zusätzlich zu den Gebäuden wurde das Geländemodell in 1m-Rasterauflösung als vermaschte Fläche mit integriert.
Je nach Gebietsgröße können dabei große Datenmengen anfallen. Gegebenenfalls ist dann eine geringerer Auflösung oder Ausdünnung des Geländemodells empfehlenswert.