Die Daten der Dateien sind um einen Offset verschoben, da 3D-Programme meist nur mit lokalen Koordinaten arbeiten können.
Der Offset beträgt für Daten in ETRS89/UTMZone33:
dx=  -400000 m
dy= -5646000 m
dz=    0.00 m

Dieser Offset muss für eine korrekte Geolokation berücksichtigt werden.

